导热系数测量仪参数指标修改

新增加一项配置清单指标：管式高温炉，含 20 枚云母腹膜探头、真空泵及冷却水循环，但不包含惰性气体钢瓶， RT+100～1000℃，控温精度优于0.5℃，单块样品最大直径 80mm，厚度 25mm。