**关于实验室视频监控系统及实验室门禁**

**安全管理系统招标文件的更改**

1. 原招标文件**Ⅳ.货物采购需求**设备组成中24口PoE供电交换机一项，考虑POE供电可能造成光照不足时红外功能无法正常启用，夜间无法摄像，拟采用网管交换机+非POE供电形式对视频监控系统供电；
2. 原招标文件**Ⅳ.货物采购需求**技术指标中24口PoE供电交换机变更为：千兆网管交换；技术参数为：\*全千兆/百兆自适应端口，千兆光纤冗余；\*端口背板带宽128G，交换容量256G；\*支持全网管SNMP协议；数量不做变更；
3. 原招标文件**Ⅳ.货物采购需求**设备组成中6类非屏蔽网线一项，原数量28箱，现增加至38箱；
4. 原招标文件**Ⅳ.货物采购需求**设备组成中增加摄像机专用电源，数量18台，用于摄像机独立供电；
5. 原招标文件**Ⅳ.货物采购需求**设备组成中电源线RVV2\*2.5一项，原数量200米，现增加致2000米；
6. 原招标文件**Ⅳ.货物采购需求**设备组成中增加千兆光纤模块，数量4个；
7. 原招标文件**Ⅳ.货物采购需求**技术指标中对门禁品牌未加规定，现增加门禁系统推荐品牌：富士，松下，城智，干城。