同步热分析仪（D2018200）设备组成修改如下：

1. 低温标样（一套七种，带证书）修改为：低温高温全程标样（5---7种，带证书）。
2. 低温液氮系统修改为：低温系统。
3. 真空泵修改为：真空度可调真空泵。
4. 铂铑坩埚4只修改为：铂铑坩埚6只。
5. 氧化铝坩埚20只修改为：氧化铝坩埚200只。