**电梯易损件清单**

| **序号** | **名称** | **品牌/规格** | **单位** | **单价（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引轮 | 蒂森TE-E | 个 |  |  |
| 2 | 门机 | 蒂森TE-E | 台 |  | 希尔康 |
| 3 | 门机变频器 | 蒂森TE-E | 台 |  | 希尔康 |
| 4 | 门刀 | 蒂森TE-E | 个 |  | 希尔康 |
| 5 | 光幕 | 蒂森TE-E | 根 |  |  |
| 6 | 轿厢导靴靴衬 | 蒂森TE-E | 个 |  |  |
| 7 | 变频CPI60 | 蒂森MC2 | 台 |  | CPI60 |
| 8 | NM6电源 | 蒂森MC2 | 个 |  |  |
| 9 | 主板CPU | 蒂森MC2 | 块 |  |  |
| 10 | 抱闸电源板 | 蒂森MC2 | 块 |  |  |
| 11 | 限速器 | 蒂森MC2 | 台 |  |  |
| 12 | 感应器 | 蒂森MC2 | 台 |  |  |
| 13 | 称重盒 | 蒂森MC2 | 个 |  |  |
| 14 | 轿厢MF3 | 蒂森MC2 | 块 |  |  |
| 15 | 轿厢显示板 | 蒂森MC2 | 块 |  | 点阵 |
| 16 | 光幕 | 蒂森MC2 | 根 |  |  |
| 17 | V3F16L变频器 | 通力 | 个 |  | KM953503R121 |
| 18 | KDL16S变频器20AIP23 | 通力 | 个 |  | KM51004000V002 |
| 19 | MX10马达 | 通力 | 个 |  |  |
| 20 | MX11马达 | 通力 | 个 |  |  |
| 21 | 门机 | 通力 | 只 |  | 903375G04 |
| 22 | CPU主板 | 通力 | 块 |  | KM773390G05 |
| 23 | ADO板 | 通力 | 块 |  | KM712163H06 |
| 24 | 变频器A2板 | 通力 | 块 |  | KM926997G01 |
| 25 | 变频器A3板 | 通力 | 块 |  | KM922465G01 |
| 26 | 轿厢显示板 | 通力 | 块 |  | KM713560G01 |
| 27 | 光幕 | 通力 | 副 |  | 前置FCU0735FI01 |
| 28 | 八联按钮条 | 通力 | 块 |  |  |
| 29 | 按钮 | 通力 | 个 |  |  |
| 30 | 层门电气锁 | 通力 | 套 |  |  |
| 31 | 平层感应器 | 通力 | 个 |  |  |
| 32 | 抱闸模块 | 通力 | 个 |  | KM50002114G01 |
| 33 | 电源适配器 | 通力 | 个 |  | KM51071208 |
| 小计 |  |  |